|  |
| --- |
| **I.Werkstoffbeschreibung** |
|  |
| **Produktname:** | Emalux Grünbelag-Entferner  |
| **Registernummer** | N-40753 |
| **Eigenschaften:** | Entfernt Schimmel, Algen und Moos im Außenbereich. Reinigt Hauswände, Böden, Dächer, Garagen, Holz, Fliesen, Ziegel, Stein, Beton u.ä. Auch als reinigende Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Anstriche und Fassadenimprägnierungen geeignet. |
| **Inhaltsstoffe:** | Konzentrat auf folgender Wirkstoffbasis:Quaternäre Ammoniumverbindung, benzyl-C8-18-alkyldimenthylchloride**Hinweis:** **Biozide sicher verwenden. Unbedingt Kennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt befolgen. Nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt!** |
| **Sicherheitshinweise:** | **Xi Reizend, N Umweltgefährlich** |
|  | **R-Sätze:36 43 50/53** | Reizt die Augen.Sensibilisierung durch Hautkontakt möglichSehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Auswirkungen haben. |
|  | **S-Sätze:236/37/39456061** | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangenBei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrillen /Gesichtsschutz tragen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt konsultieren.Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. |
| **Farbton:** | transparent |
| **Verpackungsgrößen:** | 5 L - 10 L |

|  |
| --- |
| **II. Technische Daten** |
|  |
| **Lagerung:** | Kühl, aber vor Frost schützen. Die Lagerzeit beträgt ca. 1 Jahr im ungeöffneten Gebinde. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten. |
| **Verbrauch:** | 50 - 100 ml/m² je nach Verdünnungsgrad. |

|  |
| --- |
| **III. Verarbeitungshinweise** |
|  |
| **Beschichtungsaufbau:** | Das Konzentrat bis zu 1:4 mit Wasser verdünnen. Die Sanierlösung mit Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Sprühgerät auf die befallene Fläche sprühen und einwirken lassen. Die Wirkung tritt innerhalb von 1-3 Tagen ein. Bei starken Verunreinigungen, wenn keine optische Veränderung der behandelten Fläche eintritt, ist eine weitere Behandlung durchzuführen. Eventuelle Rückstände mit klarem Wasser abwaschen. |
| **Werkzeugreinigung:** | Arbeitsgeräte sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| **Temperaturgrenzen bei der Verarbeitung:** | Mindestens + 5° C |
| **IV. Sonstige Hinweise** |
|  |
| **Beachten** | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen und nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Pflanzenkontakt vermeiden und nicht in Fischteiche gelangen lassen. |
| **Entsorgung:** | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste gemäß Europäischer Abfallkatalog entsorgen. |

Diese Emalux Information wurde nach dem neuesten Stand der Technik und unseren vorliegenden Erfahrungen zusammengestellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Pflicht entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.